BC7242-101-100 Spanjaards Duin,

Zwart aantekeningen n.a.v. bezoek op 17 november 2015

Rood aantekeningen n.a.v. bezoek op 27 november 2015

Z1: gws:3,78m einddiepte 4,75m

Peilbuis is gelijk met maaiveld en ligt onder een tegel, voordat we de diver gaan hangen moet er eerst een koker geplaatst worden.

Er zit geen zand in het filter.

Peilbuis verlengt en koker geplaatst. Vervolgens diver geïnstalleerd. En de peilbuis XYZ ingemeten.

Gws: 4,25m einddiepte 5,40m

Z2: gws 7,17m einddiepte 7,27m Ik vermoed dat er zand in het filter zit, dit waarschijnlijk omdat er geen deksel op de koker zit.

Of nieuwe koker plaatsen of kijken of we alleen een deksel erop kunnen doen. Diameter koker is 120mm

Nieuwe koker geplaatst omdat oude koker geen mogelijkheid had om er een slot op te plaatsen. Vervolgens schoon geprobeerd te pompen maar er blijft maar zand komen en de einddiepte is hierdoor 7,30m-bopb geworden. Vermoeden dat het filter kapot is. Wel een diver geïnstalleerd en de peilbuis XYZ ingemeten.

Z3: gws 2,73m einddiepte 5,17m. Als we de koker willen kunnen afsluiten met een slotje moet de koker iets omhoog getrokken worden zodat de peilbuis er niet bovenuit steekt. Er zit geen zand in het filter.

Diver uitgelezen en slot geplaatst

Z3a: gws 1,75m einddiepte 5,11. De koker zit alleen met een boutje dicht, hier kunnen we ook een slot op plaatsen. Er zit geen zand in het filter.

Diver uitgelezen en slot geplaatst

Z4: gws 8,20m einddiepte 11,81. Er zit een rare dop op de peilbuis waardoor je de koker moet verwijderen voordat de diver uitgelezen kan worden. De koker zit in los zand dus dit is niet veel werk. Er kan een slot geplaatst worden. Er zit geen zand in het filter.

Diver uitgelezen en slot geplaatst

N1: gws 2,14m einddiepte 4,15m geen zand, er kan hier wel een slot geplaatst worden. De BARO diver hangt hierin.

Diver en Baro uitgelezen. Slot dat ik bij me had was niet groot genoeg om hierop te kunnen plaatsen

N2: gws 6,79m einddiepte 8,63m geen zand en hier kan ook een slot geplaatst worden.

Diver uitgelezen. Slot dat ik bij me had was niet groot genoeg om hierop te kunnen plaatsen

N3a: gws 1,63m einddiepte 4,00m geen zand en kan ook een slot geplaatst worden.

Diver uitgelezen en slot geplaatst

N3: gws 3,39m einddiepte 6,11m geen zand in het filter wel nog een slot plaatsen.

Diver uitgelezen en slot geplaatst

N4: gws 3,49m einddiepte 6,05m geen zand in het filter en wel nog een slot plaatsen.

Diver uitgelezen en slot geplaatst